using sysbus

mach create
machine LoadPlatformDescription @platforms/cpus/litex_vexriscv_linux.repl

sysbus SilenceRange <0xf0004000 0x100> # SDRAM
sysbus SilenceRange <0xf0009000 0x100> # ETH PHY

showAnalyzer uart

$kernel?=@https://dl.antmicro.com/projects/renode/litex_vexriscv--linux_kernel.bin-s_2726132-bf6ce8df309ad53deb081351129eb135a4ad508d
$rootfs?=@https://dl.antmicro.com/projects/renode/litex_vexriscv--buildroot_rootfs.cpio-s_4055552-6743d738694cfdb8eea3d4632f92bf88de330025
$dtb?=@https://dl.antmicro.com/projects/renode/litex_vexriscv--linux.dtb-s_1866-ee6b16235a4503283f676c42a16cd1b1ddb54a83
$emulator?=@https://dl.antmicro.com/projects/renode/litex_vexriscv--emulator.bin-s_9028-796a4227b806997c6629462fdf0dcae73de06929

macro reset
"""
    ### Linux kernel
    sysbus LoadBinary $kernel 0xc0000000

    ### rootfs
    sysbus LoadBinary $rootfs 0xc0800000

    ### dts
    sysbus LoadFdt $dtb 0xc1000000

    ### VexRiscv BIOS aka emulator
    sysbus LoadBinary $emulator 0x20000000

    cpu PC 0x20000000
"""

runMacro $reset
