using "platforms/cpus/silabs/efr32/efr32mg12.repl"

flash:
    size: 0x200000

spiflash: SPI.Micron_MT25Q @ usart2
    underlyingMemory: flash

deviceInformation:
    init:
        EUI48 0xEEEEEEEEEEEE

sysbus:
    init add:
        Tag <0xE00FFFE0 0x4> "PID0" 0x01
        Tag <0xE00FFFE4 0x4> "PID1" 0x39
        Tag <0xE00FFFE8 0x4> "PID2" 0x0f
        Tag <0xE00FFFEC 0x4> "PID3" 0x20
